Получения границ достижимых скоростей передачи при фиксированной длине пакета, заданной вероятности неправильного декодирования и фиксированной модуляции PSK.